

**Document ressource n°1 - Câblage de la maquette**

Pour établir les liaisons entre le boîtier de commande et le portail battant un vantail, il faut utiliser des cordons et connaître l’affectation de chaque entrée et sortie (voir tableau ci-dessous).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tableau des affectations** | | **Boîtier de commande Autoprog®** |
| **Module** | **Entrée** |  |
| Bouton-poussoir intérieur | EN0 |
| Bouton-poussoir extérieur | EN1 |
| Fin de course haut | EN2 |
| Fin de course bas | EN3 |
| Récepteur infrarouge extérieur | EN7 |
|  |  |
| **Module** | **Sortie(s)** |
| Signal lumineux | S0 |
| Émetteur infrarouge extérieur | S2 |
| Moteur | S4 et S5 |





**Vue de face**

**Vue arrière**