
# Programme : « Deux barrières séquence 1 »

Conditions ouverture de la barrière « A »




Récepteur IR barrière « B » inactif

Récepteur IR barrière « A » actif

Barrière « B » fermée (FdC actif)


Conditions fermeture de la barrière « A »



Récepteur IR barrière « B » actif

Récepteur IR barrière « A » inactif

Conditions ouverture de la barrière « B »




Barrière « A » fermée (FdC actif)

BP ouverture (ou contact RFID) actif

Récepteur IR barrière « B » actif

Conditions fermeture de la barrière « B »



Barrière « A » fermée (FdC actif)

Récepteur IR barrière « B » inactif